# Шпаргалка

Радиостанция Карат-3

* Меню управления состоит из 15 пунктов, которые нумеруются от 0 до 15. НОМЕР меню отображается на экране в левом нижнем углу. НА ГЛАВНОМ экране номер меню не отображается.
* Под номером 0 находится Главный экран.
* Меню от 1 до 15 разделено на две части: основное меню (с 1 по 3) и инженерное меню (с 4 по 15). Переход по пунктам внутри каждой части меню осуществляется путём КРАТКОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ НА РУЧКУ НАСТРОЙКИ.
* Переход между ОСНОВНЫМ И ИНЖЕНЕРНЫМ меню и обратно, осуществляется путём ДЛИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ НА РУЧКУ НАСТРОЙКИ (дольше 1 секунды).
* В основном меню производятся быстрые настройки.
* После изменения любого пункта быстрого меню, короткое нажатие вернет на главный экран.
* Для выхода из ИНЖЕНЕРНОГО меню снова длительно нажмите на энкодер.
* В инженерном меню производятся дополнительные настройки, которые не требуется выполнять при обычной работе на радиостанции.
* ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕРЕДАЧУ В ЛЮБОМ МЕНЮ от 1 до 15 – трансивер передает в эфир тон для настройки антенны!
* Если в меню «11», количество диапазонов сделать равным нулю, пункт быстрого меню «1» с выбором диапазона ИСЧЕЗАЕТ! Так и должно быть! Остается нулевой диапазон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный экран  Меню 0 |  | Нижняя граница диапазона Min Freq  Меню 4 |
| Диапазон\*  Меню 1 | Верхняя граница диапазона Max Freq  Меню 5 |
| Шаг настройки  Меню 2 | Настройка опоры LSB BFO LSB  Меню 6 |
| Переключение LSB/USB  Меню 3 | Настройка опоры USB BFO USB  Меню 7 |
|  | Подстройка опоры 500кГц lo 500kHz cal  Меню 8 |
| Настройка калибровки кварца PLL  Меню 9 |
| Калибровка вольтметра  Меню 10 |
| Настройка количества диапазонов\*  Меню 11 |
|  | | Настройка часов  Меню 12 |
| Настройка минут  Меню 13 |
| Реверс энкодера  Меню 14 |
| Калибровка термодатчика  Меню 15 |