# Шпаргалка

Радиостанция Карат-3

* Управление синтезатором осуществляется из трех меню — Быстрое меню, Пользовательское меню и Инженерное меню. Каждый пункт меню имеет уникальный номер. Номер меню отображается на экране в левом нижнем углу. НА ГЛАВНОМ экране номер меню не отображается.
* Под номером 0 находится Главный экран.
* Номера от 1 до 9 это быстрое меню. Для входа в него нужно кратковременно нажать на энкодер на главном экране.
* Меню от 20 до 30 это пользовательское меню. Для входа в него нужно длительно (дольше 1 сек.) нажать на энкодер на главном экране.
* Меню от 100 и выше это инженерное меню. Для входа в него нужно выключить трансивер и включить с нажатым энкодером.
* Выход из пользовательского и инженерного меню осуществляется путём ДЛИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ НА энкодер (дольше 1 секунды).
* После изменения любого пункта быстрого меню, короткое нажатие на энкодер вернет на главный экран.
* В инженерном меню производятся дополнительные настройки, которые не требуется выполнять при обычной работе на радиостанции.
* ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕРЕДАЧУ В быстром меню 1 или 2, трансивер выходит на главный экран и включает передачу тонального сигнала для настройки антенны! При отпускании тангенты, передача прекращается!
* Если в меню «22», количество диапазонов сделать равным нулю, пункт быстрого меню «1» с выбором диапазона ИСЧЕЗАЕТ! Так и должно быть! Остается нулевой диапазон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный экран  Меню 0 |  | Нижняя граница диапазона Min Freq  Меню 20 |
| Диапазон\*  Меню 1 | Верхняя граница диапазона Max Freq  Меню 21 |
| Шаг настройки  Меню 2 | Количество каналов  Меню 22 |
| Переключение LSB/USB  Меню 3 | Настройка часов  Меню 23 |
|  | Настройка минут  Меню 24 |
| CW-Delay  Меню 25 |
| CW-tone  Меню 26 |
| Настройка делителя энкодера  Меню 27 |
|  | | Настройка реверса энкодера  Меню 28 |